关于维修瑶湖体育场看台顶部破损钢架膜布的询价公告[2026]4665

近日瑶湖体育场值班员在巡查过程中，发现西面看台区顶部的钢架膜布因磨损出现破裂，恐大风天气存在安全隐患，且影响校园美观，值此校运会临近之际需尽快对该破损膜进行维修，工期要求：须在10月15日前完成破损膜制作、更换及安装到位。预算经费不超过10万元。
     
一、报名截止时间及材料要求
（一）2026年10月3日14:30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至10月4日16:00点；
（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。
1. 企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围膜结构相关等情况；
2. 税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；
3. 银行开户许可证复印件；
4. 法定代表人身份证复印件；
5. 法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；
6. 有关专业技术能力、资质证明材料复印件；
7. 电子邮箱、联系人、联系电话；
8. 报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。
9.股权结构说明及无关联声明。
二、联系人：何老师 联系电话：13007285980
以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃、已签订合同故意拖延不履约及未按规定工期完工的公司，我校将该公司及实际控股人相关联所有公司一并列入黑名单，对产生严重后果的将追究相关责任。


江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）
2026年10月1日
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附件1
报价单密封格式

	项目名称
	关于维修瑶湖体育场看台顶部破损钢架膜布的询价公告[2026]4665

	报价单位
	

	报价人
	
	联系方式
	











附件2
关于维修瑶湖体育场看台顶部破损钢架膜布的询价公告[2026]4665报价表
项目地址：江西师大瑶湖校区
项目工程量：投影面积约550.01㎡，展开面积约746㎡，膜用量约980㎡
	项目
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	合计（元）
	备注

	一
	张拉膜部分 
	
	

	1
	膜材料
	1200克/平方米
	980
	M2
	
	
	国产PVDF白色

	2
	膜附件（含背贴条）
	
	746
	M2
	
	
	

	3
	裁剪/焊接
	
	746
	M2
	
	
	

	4
	张拉/安装
	
	746
	M2
	
	
	

	5
	吊装费
	
	1
	项
	
	
	

	6
	膜包装运输
	
	746
	M2
	
	
	

	7
	旧膜、索、锚头拆除
	
	1
	项
	
	
	

	二
	附件部分 
	
	

	1
	铝压板
	50*5
	160
	M
	
	
	铝板

	2
	锚头
	Φ20
	32
	套
	
	
	索件

	3
	钢索
	Φ20
	1750
	M
	
	
	

	4
	连接件
	—
	1980
	套
	
	
	不锈钢

	三
	基本成本费（一+二）
	
	

	四
	设计费（三）×0﹪
	
	

	五
	法定税金（三+四）×9﹪
	
	

	六
	合计工程造价（三+四+五）
	
	


注：1、以上数量预估与实际可能存在差异，建议实地测量后进行报价，最终以报价进行支付。
[bookmark: _GoBack]2、膜材选用国产膜材，颜色为白色，免费质保1年，厂家质保10年（膜材料质保十年，附件部分材料质保三年，根据行业标准不可抗力原因除外）。
3、本报价含膜成品（制作及安装）、旧膜拆除、连接件的材料、设计、制作及税金。 
4、本报价不包含钢结构主体施工、外部灯光、基础预埋、外部装饰。
附件3
股权结构说明及无关联声明

	项目名称
	关于维修瑶湖体育场看台顶部破损钢架膜布的询价公告[2026]4665

	投标公司股权结构说明
	

	无关联声明
	无其他与本公司股权相关联的企业参与该项目的投标。

	单位盖章
	本公司对以上的说明以及声明负法律责任。

                            盖章
                        年   月   日


备注：
在同一个项目中不得有股权相关联的企业参与该项目的投标。

