关于人工智能学院先骕楼4-3521办公室装修改造为学院学术报告厅询价公告〔2026〕3346

人工智能学院为切实改善办学条件，满足师生学术活动需求，拟将先骕楼4-3521办公室改造为学院学术报告厅。预算费用14万元以内。
施工说明：本次改造为交钥匙项目
一、改造基础条件
先骕楼4-3521办公室面积约229平方米，现状为普通办公用房。室内吊顶金属龙骨及饰面老化破损，墙面乳胶漆斑驳脱落，地面为水泥毛坯，无讲台及阶梯座位；电气照明线路陈旧，未预留多媒体接口。
二、改造主要内容
本次改造严格按照建设工程规范设计，涵盖拆除清运、吊顶、墙面、地面、讲台台阶、电气照明、弱电及门窗等全部工程内容：
拆除及清运工程。对原有不符合学术报告厅功能要求的建筑构件进行全面拆除，包括金属龙骨及饰面、黏土砖实心墙、旧门等。
吊顶工程。采用装配式U形轻钢龙骨体系，吊杆做防锈处理，龙骨安装平整度偏差控制在规范允许范围内；具备防火、防潮、易清洁特性。
墙面工程。基层清理后满刮腻子两遍、打磨平整，再涂刷环保型乳胶漆两遍。要求涂刷均匀、无流坠、无刷痕。
地面工程。采用水泥砂浆做找平层并压光处理；干燥后铺设优质实木地板，铺设前做好地面防潮处理，地板铺设方向与讲台平行，要求接缝严密、踩踏无异响，达到静音、美观、耐用的使用要求。
讲台及阶梯座位工程。骨架采用方钢管焊接并做防锈处理，基层铺设多层板，面层铺设与观众区同材质实木地板。设两级阶梯式座位，确保后排观众视线不受遮挡，台阶边缘均做圆角处理。
电气照明工程。照度设计采用吸顶式双管LED荧光灯均匀布置。线路敷设区分回路设置：预留投影仪、音响、电脑等专用回路并设置漏电保护；明敷线槽固定牢固、盖板严密。
弱电工程。敷设超六类非屏蔽双绞线规范接入学院校园局域网，预留投影仪、视频会议终端、网络多媒体设备等接口，满足学术报告厅信息化、智能化使用需求。
门窗工程。安装甲级钢质防火防盗门（面积约6.6平方米），门扇厚度不小于70毫米，内部填充防火材料，满足防火、防盗及安全疏散要求。
一、报名截止时间及材料要求
（一）2026年8月3日14：30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至8月5日16：00点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；
（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。
1.企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；
2.税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；
3.银行开户许可证复印件；
4.法定代表人身份证复印件；
5.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；
6.有关专业技术能力、资质证明材料复印件；
7.电子邮箱、联系人、联系电话；
8.报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。
二、联系人：何老师 联系电话：13007285980
以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。


江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）
2026年7月29日
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附件3报价清单表
工程项目报价清单
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